晟順農牧場人員安全需知

* 對於所執行的工作應熟知其安全要領，並確實執行。若操作上有安全疑慮，應向主管反應。
* 不熟悉的機器、設備及儀器，切勿擅自使用，如山貓等駕駛車輛，未經訓練不得進行使用/維修/保養任務。
* 護罩、護網或圍欄等防護設備禁止任意拆卸或使之失效。
* 工作場所之通道、安全門、安全梯等應維持良好狀態。
* 手工具應保持良好狀態，使用後應放回工具存放處。
* 非經許可，不得在各作業場所或倉庫內用火或其他可能引火之熱源。
* 嚴禁工作期間嬉鬧、打架滋事。
* 牧場禁止遊客參訪、推銷、拍照，有不明人士進入場區須通報主管。
* 工作時應穿著合身整齊之工作服，並使用適當之防護具，棟舍內需穿雨鞋、禁赤膊、赤腳工作。
* 禁止用壓縮空氣作為身體或服裝清潔之用。
* 電器機房未經許可，不可進入。
* 升降機依法規僅可隨貨人員一名，極限總重3000公斤。
* 現場醫藥及針頭須集中管理，廢棄物瓶罐依規定置放回收區。
* 進入畜養公牛棟舍，須注意公牛動向，保護自身安全，避免牛隻衝撞。
* 趕牛人員進入牛舍前需檢查周圍欄杆是否毀損導致牛隻跑出棟舍外危及人身與道路交通安全。
* 非自身工作所須或未經授權，不得任意操作機械設備。
* 不得使肢體接觸機械轉動部分。
* 對於旋轉刃具之機械設備(如各式鑽孔機)作業，手指有觸及之虞者，不得使用手套。
* 變電室或受電室，非工作人員不得進入。
* 在修理電氣設備時之開關必須懸掛明顯之標示牌，除該名負責修理者外，任何人不得將該標示牌取下。
* 與電路無關之任何物件，不得懸掛或放置於電線或電氣器具附近。
* 開關之關閉應完全，如有鎖緊設備，應予操作後加鎖。
* 其他公安事宜，皆依場內工作規則為主。

簽名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_